iptables
===

Linux上常用的防火墙软件

## 补充说明

**iptables命令** 是Linux上常用的防火墙软件，是netfilter项目的一部分。可以直接配置，也可以通过许多前端和图形界面配置。

<!-- TOC -->

- [补充说明](#补充说明)
  - [语法](#语法)
  - [选项](#选项)
- [基本参数](#基本参数)
    - [命令选项输入顺序](#命令选项输入顺序)
    - [工作机制](#工作机制)
    - [防火墙的策略](#防火墙的策略)
    - [防火墙的策略](#防火墙的策略-1)
  - [实例](#实例)
    - [空当前的所有规则和计数](#空当前的所有规则和计数)
    - [配置允许ssh端口连接](#配置允许ssh端口连接)
    - [允许本地回环地址可以正常使用](#允许本地回环地址可以正常使用)
    - [设置默认的规则](#设置默认的规则)
    - [配置白名单](#配置白名单)
    - [开启相应的服务端口](#开启相应的服务端口)
    - [保存规则到配置文件中](#保存规则到配置文件中)
    - [列出已设置的规则](#列出已设置的规则)
    - [清除已有规则](#清除已有规则)
    - [删除已添加的规则](#删除已添加的规则)
    - [开放指定的端口](#开放指定的端口)
    - [屏蔽IP](#屏蔽ip)
    - [指定数据包出去的网络接口](#指定数据包出去的网络接口)
    - [查看已添加的规则](#查看已添加的规则)
    - [启动网络转发规则](#启动网络转发规则)
    - [端口映射](#端口映射)
    - [字符串匹配](#字符串匹配)
    - [阻止Windows蠕虫的攻击](#阻止windows蠕虫的攻击)
    - [防止SYN洪水攻击](#防止syn洪水攻击)

<!-- /TOC -->

### 语法

```shell
iptables(选项)(参数)
```

### 选项

```shell
-t, --table table 对指定的表 table 进行操作， table 必须是 raw， nat，filter，mangle 中的一个。如果不指定此选项，默认的是 filter 表。

# 通用匹配：源地址目标地址的匹配
-p：指定要匹配的数据包协议类型；
-s, --source [!] address[/mask] ：把指定的一个／一组地址作为源地址，按此规则进行过滤。当后面没有 mask 时，address 是一个地址，比如：192.168.1.1；当 mask 指定时，可以表示一组范围内的地址，比如：192.168.1.0/255.255.255.0。
-d, --destination [!] address[/mask] ：地址格式同上，但这里是指定地址为目的地址，按此进行过滤。
-i, --in-interface [!] <网络接口name> ：指定数据包的来自来自网络接口，比如最常见的 eth0 。注意：它只对 INPUT，FORWARD，PREROUTING 这三个链起作用。如果没有指定此选项， 说明可以来自任何一个网络接口。同前面类似，"!" 表示取反。
-o, --out-interface [!] <网络接口name> ：指定数据包出去的网络接口。只对 OUTPUT，FORWARD，POSTROUTING 三个链起作用。

# 查看管理命令
-L, --list [chain] 列出链 chain 上面的所有规则，如果没有指定链，列出表上所有链的所有规则。

# 规则管理命令
-A, --append chain rule-specification 在指定链 chain 的末尾插入指定的规则，也就是说，这条规则会被放到最后，最后才会被执行。规则是由后面的匹配来指定。
-I, --insert chain [rulenum] rule-specification 在链 chain 中的指定位置插入一条或多条规则。如果指定的规则号是1，则在链的头部插入。这也是默认的情况，如果没有指定规则号。
-D, --delete chain rule-specification -D, --delete chain rulenum 在指定的链 chain 中删除一个或多个指定规则。
-R num：Replays替换/修改第几条规则

# 链管理命令（这都是立即生效的）
-P, --policy chain target ：为指定的链 chain 设置策略 target。注意，只有内置的链才允许有策略，用户自定义的是不允许的。
-F, --flush [chain] 清空指定链 chain 上面的所有规则。如果没有指定链，清空该表上所有链的所有规则。
-N, --new-chain chain 用指定的名字创建一个新的链。
-X, --delete-chain [chain] ：删除指定的链，这个链必须没有被其它任何规则引用，而且这条上必须没有任何规则。如果没有指定链名，则会删除该表中所有非内置的链。
-E, --rename-chain old-chain new-chain ：用指定的新名字去重命名指定的链。这并不会对链内部造成任何影响。
-Z, --zero [chain] ：把指定链，或者表中的所有链上的所有计数器清零。

-j, --jump target <指定目标> ：即满足某条件时该执行什么样的动作。target 可以是内置的目标，比如 ACCEPT，也可以是用户自定义的链。
-h：显示帮助信息；
```

## 基本参数

| 参数 | 作用 |
| ---- | ---- |
| -P |  设置默认策略:iptables -P INPUT (DROP|ACCEPT) |
| -F |  清空规则链 |
| -L |  查看规则链 |
| -A |  在规则链的末尾加入新规则 |
| -I | num  在规则链的头部加入新规则 |
| -D | num  删除某一条规则 |
| -s |  匹配来源地址IP/MASK，加叹号"!"表示除这个IP外。 |
| -d |  匹配目标地址 |
| -i | 网卡名称 匹配从这块网卡流入的数据 |
| -o | 网卡名称 匹配从这块网卡流出的数据 |
| -p |  匹配协议,如tcp,udp,icmp |
| --dport num | 匹配目标端口号 |
| --sport num | 匹配来源端口号 |

#### 命令选项输入顺序

```shell
iptables -t 表名 <-A/I/D/R> 规则链名 [规则号] <-i/o 网卡名> -p 协议名 <-s 源IP/源子网> --sport 源端口 <-d 目标IP/目标子网> --dport 目标端口 -j 动作
```

#### 工作机制

规则链名包括(也被称为五个钩子函数（hook functions）)：

- **INPUT链** ：处理输入数据包。
- **OUTPUT链** ：处理输出数据包。
- **FORWARD链** ：处理转发数据包。
- **PREROUTING链** ：用于目标地址转换（DNAT）。
- **POSTOUTING链** ：用于源地址转换（SNAT）。

#### 防火墙的策略

防火墙策略一般分为两种，一种叫`通`策略，一种叫`堵`策略，通策略，默认门是关着的，必须要定义谁能进。堵策略则是，大门是洞开的，但是你必须有身份认证，否则不能进。所以我们要定义，让进来的进来，让出去的出去，`所以通，是要全通，而堵，则是要选择`。当我们定义的策略的时候，要分别定义多条功能，其中：定义数据包中允许或者不允许的策略，filter过滤的功能，而定义地址转换的功能的则是nat选项。为了让这些功能交替工作，我们制定出了“表”这个定义，来定义、区分各种不同的工作功能和处理方式。

我们现在用的比较多个功能有3个：

1. filter 定义允许或者不允许的，只能做在3个链上：INPUT ，FORWARD ，OUTPUT
2. nat 定义地址转换的，也只能做在3个链上：PREROUTING ，OUTPUT ，POSTROUTING
3. mangle功能:修改报文原数据，是5个链都可以做：PREROUTING，INPUT，FORWARD，OUTPUT，POSTROUTING

我们修改报文原数据就是来修改TTL的。能够实现将数据包的元数据拆开，在里面做标记/修改内容的。而防火墙标记，其实就是靠mangle来实现的。

小扩展:

- 对于filter来讲一般只能做在3个链上：INPUT ，FORWARD ，OUTPUT
- 对于nat来讲一般也只能做在3个链上：PREROUTING ，OUTPUT ，POSTROUTING
- 而mangle则是5个链都可以做：PREROUTING，INPUT，FORWARD，OUTPUT，POSTROUTING

iptables/netfilter（这款软件）是工作在用户空间的，它可以让规则进行生效的，本身不是一种服务，而且规则是立即生效的。而我们iptables现在被做成了一个服务，可以进行启动，停止的。启动，则将规则直接生效，停止，则将规则撤销。

iptables还支持自己定义链。但是自己定义的链，必须是跟某种特定的链关联起来的。在一个关卡设定，指定当有数据的时候专门去找某个特定的链来处理，当那个链处理完之后，再返回。接着在特定的链中继续检查。

注意：规则的次序非常关键，`谁的规则越严格，应该放的越靠前`，而检查规则的时候，是按照从上往下的方式进行检查的。


表名包括：

- **raw** ：高级功能，如：网址过滤。
- **mangle** ：数据包修改（QOS），用于实现服务质量。
- **nat** ：地址转换，用于网关路由器。
- **filter** ：包过滤，用于防火墙规则。

动作包括：

- **ACCEPT** ：接收数据包。
- **DROP** ：丢弃数据包。
- **REDIRECT** ：重定向、映射、透明代理。
- **SNAT** ：源地址转换。
- **DNAT** ：目标地址转换。
- **MASQUERADE** ：IP伪装（NAT），用于ADSL。
- **LOG** ：日志记录。

```shell
                             ┏╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍┓
 ┌───────────────┐           ┃    Network    ┃
 │ table: filter │           ┗━━━━━━━┳━━━━━━━┛
 │ chain: INPUT  │◀────┐             │
 └───────┬───────┘     │             ▼
         │             │   ┌───────────────────┐
  ┌      ▼      ┐      │   │ table: nat        │
  │local process│      │   │ chain: PREROUTING │
  └             ┘      │   └─────────┬─────────┘
         │             │             │
         ▼             │             ▼              ┌─────────────────┐
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅    │     ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅      │table: nat       │
 Routing decision      └───── outing decision ─────▶│chain: PREROUTING│
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┳┅┅┅┅┅┅┅┅┅          ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅      └────────┬────────┘
         │                                                   │
         ▼                                                   │
 ┌───────────────┐                                           │
 │ table: nat    │           ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅               │
 │ chain: OUTPUT │    ┌─────▶ outing decision ◀──────────────┘
 └───────┬───────┘    │      ┅┅┅┅┅┅┅┅┳┅┅┅┅┅┅┅┅
         │            │              │
         ▼            │              ▼
 ┌───────────────┐    │   ┌────────────────────┐
 │ table: filter │    │   │ chain: POSTROUTING │
 │ chain: OUTPUT ├────┘   └──────────┬─────────┘
 └───────────────┘                   │
                                     ▼
                             ┏╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍┓
                             ┃    Network    ┃
                             ┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
```


### 实例

#### 空当前的所有规则和计数

```shell
iptables -F  # 清空所有的防火墙规则
iptables -X  # 删除用户自定义的空链
iptables -Z  # 清空计数
```

#### 配置允许ssh端口连接

```shell
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
# 22为你的ssh端口， -s 192.168.1.0/24表示允许这个网段的机器来连接，其它网段的ip地址是登陆不了你的机器的。 -j ACCEPT表示接受这样的请求
```

#### 允许本地回环地址可以正常使用

```shell
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
#本地圆环地址就是那个127.0.0.1，是本机上使用的,它进与出都设置为允许
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

#### 设置默认的规则

```shell
iptables -P INPUT DROP # 配置默认的不让进
iptables -P FORWARD DROP # 默认的不允许转发
iptables -P OUTPUT ACCEPT # 默认的可以出去
```

#### 配置白名单

```shell
iptables -A INPUT -p all -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT  # 允许机房内网机器可以访问
iptables -A INPUT -p all -s 192.168.140.0/24 -j ACCEPT  # 允许机房内网机器可以访问
iptables -A INPUT -p tcp -s 183.121.3.7 --dport 3380 -j ACCEPT # 允许183.121.3.7访问本机的3380端口
```

#### 开启相应的服务端口

```shell
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # 开启80端口，因为web对外都是这个端口
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT # 允许被ping
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # 已经建立的连接得让它进来
```

#### 保存规则到配置文件中

```shell
cp /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak # 任何改动之前先备份，请保持这一优秀的习惯
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
cat /etc/sysconfig/iptables
```

#### 列出已设置的规则

> iptables -L [-t 表名] [链名]

- 四个表名 `raw`，`nat`，`filter`，`mangle`
- 五个规则链名 `INPUT`、`OUTPUT`、`FORWARD`、`PREROUTING`、`POSTROUTING`
- filter表包含`INPUT`、`OUTPUT`、`FORWARD`三个规则链

```shell
iptables -L -t nat                  # 列出 nat 上面的所有规则
#            ^ -t 参数指定，必须是 raw， nat，filter，mangle 中的一个
iptables -L -t nat  --line-numbers  # 规则带编号
iptables -L INPUT

iptables -L -nv  # 查看，这个列表看起来更详细
```

#### 清除已有规则

```shell
iptables -F INPUT  # 清空指定链 INPUT 上面的所有规则
iptables -X INPUT  # 删除指定的链，这个链必须没有被其它任何规则引用，而且这条上必须没有任何规则。
                   # 如果没有指定链名，则会删除该表中所有非内置的链。
iptables -Z INPUT  # 把指定链，或者表中的所有链上的所有计数器清零。
```

#### 删除已添加的规则

```shell
# 添加一条规则
iptables -A INPUT -s 192.168.1.5 -j DROP
```

将所有iptables以序号标记显示，执行：

```shell
iptables -L -n --line-numbers
```

比如要删除INPUT里序号为8的规则，执行：

```shell
iptables -D INPUT 8
```

#### 开放指定的端口

```shell
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT               #允许本地回环接口(即运行本机访问本机)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT    #允许已建立的或相关连的通行
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT         #允许所有本机向外的访问
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT    #允许访问22端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT    #允许访问80端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT    #允许ftp服务的21端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT    #允许FTP服务的20端口
iptables -A INPUT -j reject       #禁止其他未允许的规则访问
iptables -A FORWARD -j REJECT     #禁止其他未允许的规则访问
```

#### 屏蔽IP

```shell
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp -s 192.168.0.8 -j DROP  # 屏蔽恶意主机（比如，192.168.0.8
iptables -I INPUT -s 123.45.6.7 -j DROP       #屏蔽单个IP的命令
iptables -I INPUT -s 123.0.0.0/8 -j DROP      #封整个段即从123.0.0.1到123.255.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 124.45.0.0/16 -j DROP    #封IP段即从123.45.0.1到123.45.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 123.45.6.0/24 -j DROP    #封IP段即从123.45.6.1到123.45.6.254的命令是
```

#### 指定数据包出去的网络接口

只对 OUTPUT，FORWARD，POSTROUTING 三个链起作用。

```shell
iptables -A FORWARD -o eth0
```

#### 查看已添加的规则

```shell
iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 48106 packets, 2690K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 5075  589K ACCEPT     all  --  lo     *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
 191K   90M ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
1499K  133M ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
4364K 6351M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
 6256  327K ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3382K packets, 1819M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 5075  589K ACCEPT     all  --  *      lo      0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
```

#### 启动网络转发规则

公网`210.14.67.7`让内网`192.168.188.0/24`上网

```shell
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.188.0/24 -j SNAT --to-source 210.14.67.127
```

#### 端口映射

本机的 2222 端口映射到内网 虚拟机的22 端口

```shell
iptables -t nat -A PREROUTING -d 210.14.67.127 -p tcp --dport 2222  -j DNAT --to-dest 192.168.188.115:22
```

#### 字符串匹配

比如，我们要过滤所有TCP连接中的字符串`test`，一旦出现它我们就终止这个连接，我们可以这么做：

```shell
iptables -A INPUT -p tcp -m string --algo kmp --string "test" -j REJECT --reject-with tcp-reset
iptables -L

# Chain INPUT (policy ACCEPT)
# target     prot opt source               destination
# REJECT     tcp  --  anywhere             anywhere            STRING match "test" ALGO name kmp TO 65535 reject-with tcp-reset
#
# Chain FORWARD (policy ACCEPT)
# target     prot opt source               destination
#
# Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
# target     prot opt source               destination
```

#### 阻止Windows蠕虫的攻击

```shell
iptables -I INPUT -j DROP -p tcp -s 0.0.0.0/0 -m string --algo kmp --string "cmd.exe"
```

#### 防止SYN洪水攻击

```shell
iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 5/second -j ACCEPT
```

## 更多实例
> 用iptables搭建一套强大的安全防护盾 http://www.imooc.com/learn/389

iptables: linux 下应用层防火墙工具

iptables 5链: 对应 Hook point
netfilter: linux 操作系统核心层内部的一个数据包处理模块
Hook point: 数据包在 netfilter 中的挂载点; `PRE_ROUTING / INPUT / OUTPUT / FORWARD / POST_ROUTING`

iptables & netfilter
![](http://7xq89b.com1.z0.glb.clouddn.com/netfilter&iptables.jpg)

iptables 4表5链
![](http://7xq89b.com1.z0.glb.clouddn.com/iptables-data-stream.jpg)

iptables rules
![](http://7xq89b.com1.z0.glb.clouddn.com/iptables-rules.jpg)

- 4表

**filter**: 访问控制 / 规则匹配
**nat**: 地址转发
 mangle / raw

 - 规则

数据访问控制: ACCEPT / DROP / REJECT
数据包改写(nat -> 地址转换): snat / dnat
信息记录: log

## 使用场景实例
- 场景一

开放 tcp 10-22/80 端口
开放 icmp
其他未被允许的端口禁止访问

存在的问题: 本机无法访问本机; 本机无法访问其他主机

- 场景二

ftp: 默认被动模式(服务器产生随机端口告诉客户端, 客户端主动连接这个端口拉取数据)
vsftpd: 使 ftp 支持主动模式(客户端产生随机端口通知服务器, 服务器主动连接这个端口发送数据)

- 场景三

允许外网访问:
web
http -> 80/tcp; https -> 443/tcp
mail
smtp -> 25/tcp; smtps -> 465/tcp
pop3 -> 110/tcp; pop3s -> 995/tcp
imap -> 143/tcp

内部使用:
file
nfs -> 123/udp
samba -> 137/138/139/445/tcp
ftp -> 20/21/tcp
remote
ssh -> 22/tcp
sql
mysql -> 3306/tcp
oracle -> 1521/tcp

- 场景四

nat 转发

- 场景五

防CC攻击

```shell
iptables -L -F -A -D # list flush append delete
# 场景一
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # 允许 tcp 80 端口
iptables -I INPUT -p tcp --dport 10:22 -j ACCEPT # 允许 tcp 10-22 端口
iptables -I INPUT -p icmp -j ACCEPT # 允许 icmp
iptables -A INPUT -j REJECT # 添加一条规则, 不允许所有

# 优化场景一
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT # 允许本机访问
iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # 允许访问外网
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -s 10.10.188.233 -j ACCEPT # 只允许固定ip访问80

# 场景二
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf # 使用 vsftpd 开启 ftp 主动模式
port_enable=yes
connect_from_port_20=YES
iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT

vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf # 建议使用 ftp 被动模式
pasv_min_port=50000
pasv_max_port=60000
iptables -I INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --dport 50000:60000 -j ACCEPT

# 还可以使用 iptables 模块追踪来自动开发对应的端口

# 场景三
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT # 允许本机访问
iptables -I INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # 允许访问外网
iptables -I INPUT -s 10.10.155.0/24 -j ACCEPT # 允许内网访问
iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,1723 -j ACCEPT # 允许端口, 80 -> http, 1723 -> vpn
iptables -A INPUT -j REJECT # 添加一条规则, 不允许所有

iptables-save # 保存设置到配置文件

# 场景四
iptables -t nat -L # 查看 nat 配置

iptables -t nat -A POST_ROUTING -s 10.10.177.0/24 -j SNAT --to 10.10.188.232 # SNAT
vi /etc/sysconfig/network # 配置网关

iptables -t nat -A POST_ROUTING -d 10.10.188.232 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.10.177.232:80 # DNAT

#场景五
iptables -I INPUT -p tcp --syn --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 100 -j REJECT # 限制并发连接访问数
iptables -I INPUT -m limit --limit 3/hour --limit-burst 10 -j ACCEPT # limit模块; --limit-burst 默认为5
```

<!-- Linux命令行搜索引擎：https://jaywcjlove.github.io/linux-command/ -->
